**ACTA 5º REUNIÓN COMITÉ DE EXPERTOS**

**“INTERFAZ Y DISCONTINUIDAD DE COMBUSTIBLE”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **:** | Quinta Reunión de Especialistas “Interfaz y Discontinuidad de Combustible”. Comisión Temática Protocolo de Plantaciones. |
| **Fecha**  | **:** | Viernes 16 de Junio de 2017. |
| **Hora inicio**  | **:** | 10:00 horas. |
| **Hora término**  | **:** | 14:00 horas. |
| **Lugar**  | **:** | CONAF. Paseo Bulnes #377, Depto. 207. Santiago.  |

**ASISTENTES**

Sr. Osvaldo Vera, Forestal MININCO.

Sr. Pedro Villar, Forestal Arauco.

Sr. Miguel Castillo, Docente Universidad de Chile.

Sr. Guillermo Julio, Docente Universidad de Chile

Sr. Rodrigo del Rio, Investigador INFOR

Sr. Rolando Pardo, Jefe Depto. Prevención de Incendios Forestales, CONAF

Sr. Jorge Saavedra, Profesional Depto. Prevención de Incendios Forestales, CONAF

Sr. Luis Duchens, Jefe Depto. Plantaciones, CONAF.

Sra. Paula Vásquez, Profesional Depto. Normas y Procedimientos, CONAF.

Sr. Francisco Pozo, Profesional Secretaría de Política Forestal, CONAF.

**RESUMEN DE LA REUNIÓN**

La reunión comienza con las palabras de bienvenida del Secretario Técnico del Comité, Sr. Francisco Pozo y, dando las excusas del presidente del Comité don Aarón Cavieres, se da lectura al acta de la reunión anterior, no siendo observada.

A continuación don Pedro Villar informa que fue imposible comunicarse con don Miguel Castillo a fin de realizar las tareas comprometidas en la cuarta reunión de este comité.

Se trabaja en mejorar la redacción de los textos de zona de interfaz, concordando que para vegetación adyacente a las zonas de interfaz deberé existir una faja corta combustible de 10 metros de ancho mínimo, y para vegetaciones con alturas superiores a un metro, la faja corta combustible deberá ser de un ancho mínimo de 20 metros. También se analiza la cuña que se establecerá en forma posterior a la faja corta combustible, llegando a un acuerdo de fijar una cuña de hasta 80 metros de ancho con la presencia de plantaciones con un manejo diferenciado, estableciéndose entre otras cosas que en estas plantaciones no debe existir cruce de copas, debe haber presencia de vegetación arbustiva baja y los árboles deben ser podados.

Don Miguel Castillo realiza una presentación complementaria sobre el establecimiento de una superficie máxima de rodales, a fin de evitar la continuidad de combustibles y los incendios que allí se produjeran se transformen en siniestros de baja probabilidad de control. No obstante la discusión efectuada y el análisis de diversas visiones, no se llegó a un acuerdo, quedando establecida la falta de tiempo para analizar en profundidad este tema.

Los temas que no se alcanzaron a discutir en la reunión se analizarán vía correo electrónico y se consensuarán en la próxima y última reunión.

**ACUERDOS:**

• Analizar la presentación de Pedro Villar sobre red caminera para ser implementada como corta combustible.

• Se fija última reunión para el 23 de junio para revisar todos los contenidos correspondientes a este Comité, que quedarán finalmente en este Protocolo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AARÓN CAVIERES CANCINO**Presidente CPFDirector Ejecutivo CONAF |  | **FRANCISCO POZO ALVARADO**Secretario Técnico de la Comisión TemáticaProfesional de la Secretaría de Política Forestal, CONAF |